Arachne v1.73GPL - интернетовский браузер под DOS.
Это самый хороший браузер под DOS!
Для подключения к интернету вам надо знать номер телефона,
логин пароль, и, желательно порт + IRQ модема ещё его скорость и DNS адрес.
Вопрос:
Как переключать русские кодировки win-1251 и koi8r в этом браузере путем нажатия клавиш?
Если кто знает пишите на alexmat@nc.ru.
(Тот способ который вы прочитаете ниже это не то.)
Если я что-то неправильно написал, то исправьте пожалуйста и скажите
мне чтобы я исправил.
Клавиша F5 переключает экранные режимы.
Если страницы медленно грузятся, попробуйте в процессе загрузки медленно
двигать мышкой.
Для использования русских шрифтов переходите к пункту 45.
Итак, после настройки жмём Alt+D и идём на http://www.dosprogram.narod.ru
где скачиваем всё что нужно.
Процесс установки и настройки интернет браузера для DOS.
Это я написал для тех людей которые в этом не очень разбираются,
а по сему остальные могут это не читать.
Рекомендуется распечатать эту инструкцию,
если у вас на компьютере нет многозадачности.
Нечётные номера это то что Вы должны сделать,
а чётные - это то что вы должны увидеть на экране.
Перед началом не забудьте загрузить совместимый драйвер мыши.
Всё написано подробно, и, я думаю любой в этом разберётся.
1. Запускаем файл A173GPLF.EXE.
2. На экране видно вопрос:
	Do you want to install Arachne WWW browser (version 1.73 GPL Full) now (y/N)?
	(Вы хотите установить Arachne интернет браузер сейчас?)
3. Нажимаем y (английское).
4. Install Arachne into "c:\arachne" directory (y/N)?
	(Установить в каталог "c:\arachne"?)
5. Опять же отвечаем y , а если надо в другой каталог,
	то жмём n и вводим путь.
6. Он проверяет наличие свободного места, потом выводит:
	Please wait while extracting 968 KB... Done.
	(Подождите пока распаковывается 968 Кб... Распаковал.
	Затем говорит что надо подождать пока распаковываются файлы,
	а на экране появляется "окошко" где видно имя текущего файла.
	Running Arachne in setup mode...
	(Запускаем Arachne в режиме установки).
		(Для справки: все файлы уже скопированы в нужное место)
	Затем вас спрашивают:
	Available memory types for swapping:
	0. XMS (recommended) [Enter]
	1. EMS (for XT/AT)
	2. Disk (last choice)
	Select memory type [Esc to abort]:
7. Вы можете выбрать вид памяти, но лучше просто нажать Enter.
8. Available video card categories:
	0. VGA (recommended) [Enter]
	1. EGA (historical)
	2. CGA (experimental)
	Select video type [Esc to abort]:
9. Жмём Enter.
10. Теперь на экране графический режим, и справа внизу есть кнопочка
	Try selected graphics mode
	(Испытать выбранный графический режим).
		(Для справки: вы уже находитесь в браузере)
	Лучше сначала убедиться, что в левой колонке зелёный квадратик стоит
	возле названия вашей видео карты, а справа зелёный квадратик должен
	быть возле того графического режима который вы предпочитаете,
	и который поддерживает ваша видеокарта.
	Если это не так, то щёлкните на черный квадратик возле того что вам
	надо, чтобы он стал зелёным.
11. Жмём на кнопочку "Try selected graphics mode".
12. Затем что-то мелькает, он тестирует производительность компьютера.
	И мы видим 4 надписи компьютеров, первая из них - это медленный комп,
	затем 386, потом 486, и последняя надпись - это Pentuim.
	Зелёный квадратик стоит возле надписи вашего компьютера.
13. Даже если он неправильно определил тип вашего компьютера, всё равно
	ничего менять не надо, просто жмём кнопку "Next >>" (Дальше).
14. Дальше опять окошко, в котором есть две галочки.
15. Первая галочка - это добавление путя Арахны в переменную PATH,
	а вторая означает создать файл быстрого запуска  A.BAT.
	Я обычно снимаю обе галочки и вам того же советую. Жмём "Next >>".
16. Опять окошко где написано какие он сайчас будет делать изменения.
17. Жмём "Next >>".
18. Arachne TCP/IP setup
	Видим три кнопочки. Первая с телефончиком означает что у вас модем,
	вторая с зелёной платой видимо если у вас выделенный канал интернета,
	а третья кнопка - это ручная установка.
19. Жмём на первую кнопочку
	(не секу я в "Packet Wizard" и про него писать не буду),
20. Видим английский текст, а внизу три кнопочки,
	первая "Exit Wizard" означает что вы не хотите сейчас
	ничего устанавливать, вторая "Autodetect modem" - сделать
	автоматическое определение модема, а третья "Skip detection"
	 - указать параметры модема вручную.
21. Если вы знаете порт (например COM4) модема и IRQ (например 3),
	то лучше жмите на "Skip detection" а если вы не знаете ни порта ни IRQ,
	тогда можно попытаться сделать автоопределение, но может зависнуть!
	Итак жмём на что-то...
22. Если вы пожелали сделать автоопределение, то он минуты две в текстовом
	режиме будет тестировать, а потом при неудаче или если вы выбрали
	"Skip detection" выдаст на выбор 5 вариантов.

23. Из них вы соответственно выберите (щёлкнув мышкой на чёрный квадратик)
	порт своего модема. У меня это COM4,
	и я соответственно выбираю четвёртый пункт и жму "Next".
24. Теперь надо выбрать скорость модема.
25. Если скорости вашего модема в перечисленных нет, то вы должны указать
	скорость большую скорости вашего модема. То есть если  у вас 14 400,
	то вы выбираете 19200bps , если скорость вашего модема лежит
	в промежутке от 19200 до 38 400, то надо выбрать 38400.
	Жмём "Continue".
26. Нас просят ввести строку инициализации, и способ набора номера.
27. Строку инициализации ATZ можно не менять, а вот способ набора номера
	по умолчанию стоит тональный надо поменять на
	"Pulse dial, wait for dialtone (ATDP)" (правое верхнее).
	Жмём Continue.
28. Надо ввести телефонный номер для подключению к провайдеру.
29. Щёлкаем на чёрном квадратике посередине окошка, появляется зелёный курсор,
	и вводим телефонный номер
	(я в москве подключаюсь через МТУ-Интел и у меня это 105-5555).
	Теперь жмём Continue.
30. Когда звонилка подключается к провайдеру она может либо сама ввести
	указанные вами ранее логин и пароль, либо вы каждый раз будете делать
	это сами. Если вы не установите эту галочку, то звонилка будет каждый
	раз делать всё сама, а вам надо на следующей страничке указать ваши
	логин и пароль. Но лучше эту галку установить. Так надёжнее.
	"Надёжнее" - как в смысле кражи пароля (а украсть его ничё не стоит)
	так и в смысле совместимости и ошибок.
	Ведь не факт что звонилка сможет сама ввести пароль!
31. Итак надо установить эту галочку, и нажать Continue.
32. Теперь на экране в окошка два чёрных бокса (переход туда с помощью мыши).
33. В первый вводим логин под которым вы зарегистрированы у провайдера,
	а во второй пароль к провайдеру.
34. Он спрашивает: у вас всегда один IP адрес или всегда разные?
	Это не DNS!
35. Так как у большинства провайдеров IP адрес разный для каждого подключения,
	то надо выбрать второй пункт.
36. Надо ввести 2 DNS адреса.
37. Итак вводим эти адреса (у меня это 195.34.32.11 и 195.34.32.10)
	Некоторые провайдеры показывают DNS при подключении к их модему,
	то есть перед запросом логина.
	Узнайте DNS-адрес провайдера в тех-поддержке.
	Но! во вторую ячейку ОБЯЗАТЕЛЬНО
	надо ввести адрес, если провайдер вам даёт только один адрес,
	то во вторую ячейку введите 0.0.0.0
	ни одна из ячеек не должна быть пустой!
38. Он показывает "финишный экран" и предлагает установить E-mail.
39. Если вы хотите установить себе ещё почту, то жмите "eMail setup wizard"
	(в противном случае переходим к пункту 44.)
40. Появляется окошко с тремя боксами для ввода.
41. Первое - "Your e-Mail adress" (Ваш адрес)
	здесь вводим свой адрес элекронной почты, в виде
	"пользователь@домен" (без кавычек).
	Кстати, мой адрес alexmat@nc.ru если будут какие-то вопросы
	 - пожалуйста на него.
	Второе поле - "Your real name" (Ваше имя). Тут надо ввести
	ваше имя, желательно латинскими буквами.
	Третье поле - "SMTP server name" (Имя SMTP сервера)
	это имя сервера исходящей почты, у меня оно smtp.mtu.ru
42. Мы видим три поля для заполнения, и одну галочку.
43. В поле "POP3 server name" (Имя POP3-сервера) надо ввести имя
	сервера исходящей почты, у меня это pop.mtu.ru
	Потом там есть поля "POP3 user name" и "password"
	куда мы соответственно вводим имя и пароль под которыми
	зарегистрирован на почтовом сервере.
	А галочка - если она установлена, то после загрузки почты она будет
	оставляться на сервере, если вы имеете доступ к своему ящику только
	с помощью Арахны, то можно эту галочку не устанавливать.
	Итак, жмём "Finish setup". Выход из браузера - Alt+X.
44. Клавиша F5 переключает экранные режимы.
45. --- УСТАНОВКА РУССКИХ ШРИФТОВ ---
	Теперь Вам надо удобно установить русские шрифты и русский интрефейс.
	Скопируйте full-rus.apm туда, куда вы установили Арахну, то есть в
	C:\ARACHNE
	Затем запустите Арахну.
	(Файл arachne.bat там куда вы установили Arachne)
	Да, чуть не забыл, чтобы вам было удобнее
	нажимайте клавишу F5  несколько раз, все управляющие кнопочки
	должны быть справа, так будет удобнее. Итак, справа на панели
	инструментов жмём "System toolbar", потом когда там кнопочки
	поменяются жмём "Utilites".
46. Теперь на основном пространстве появились значки.
47. Находим там "Install Arachne Package" и щёлкаем туда.
48. Появляется зелёненький список каталогов которые лежат в текущем
	подкаталоге.
49. Найдите  подкаталог куда вы установили Арахну. C:\ARACHNE
50. Там будет зелёненький файл full-rus.apm.
51. Щёлкните по "full-rus.apm" и ждите...
	Эта операция пройдёт быстро, если вы используете дисковый кеш
	(например smartdrv).
52. На экране появится отчёт о установке.
	Итак, вы наполовину установили плагин к Arachne - русский интерфейс.
53. Теперь в текстовом редакторе открываем файл ARACHNE.CFG,
	(в том каталоге куда вы установили Арахну)
	и в группе [misc] находим строку
	ShiftF8 http://www.hotbot.com/
	(или что-то подобное, но главное чтоб начиналось на ShiftF8)
	эту строку заменяем на
	ShiftF8 reload:file://CYRFONTS/KOI8-R.APM
	потом должна идти строка
	ShiftF9 reload:file://CYRFONTS/cp1251.apm
	Запустите Арахну, и нажмите Shift+F9.
54. Появился русский интерфейс.
	Теперь в браузере при нажатии Shift+F9 будут грузиться русские
	шрифты с кодировкой Windows-1251, а при нажатии
	Shift+F8 шрифты с кодировкой "koi 8-r".
55. То есть, если вы хотите посмотреть русский сайт с кодировкой
	Win-1251, то перед этим нажмите ShiftF9,
	а если сайт в кодировке koi8-r, то ShiftF8.
	(легко запомнить: Shift+F8 с восьмёркой, и koi8-r тоже.)
56. Вот и завершился длительный процесс установки и настройки.
57. Если после нажатия ShiftF8/ShiftF9 он показывает отчёт слишком быстро,
	а кодировки не переключаются, то когда он показал отчёт нажмите
	кнопку "обновить".
--- Пользуйтесь на здоровье! ---