
     Данная   программа   служит   для   увеличения    ресурса
винчестера.  Через время заданное в  параметре  "T"  в  случае
отсутствия обращений к  винчестеру,   она  паркует  головки  и
выключает двигатель.
     Данная  программа  работает не на всех типах винчестеров.
Так  же  она не работает на винчестерах с интерфейсом отличным
от IDE.
     Количество   винчестеров   программа   определяет   сама.
Выключение винчестеров происходит взаимонезависимо.
     Во   избежании   конфликтов   с   другими    резидентами,
использующими интерфейс  прерывания  Int  2Fh,   рекомендуется
загружать ее после других резидентов.   Так  же  рекомендуется
загружать  ее  из  файла  CONFIG.SYS  командой   INSTALL   или
HIINSTALL.
     При  загрузке  программы  из  файла  CONFIG.SYS,    может
появляться сообщение об ошибке:   Invalid  MCB  Adress!.   Это
сообщение выдается  программой  при  попытке  освободить  блок
"окружения",  но  при  загрузке  программы  с  помощью  команд
HIINSTALL и INSTALL такой блок не выделяется.  В  этом  случае
данное сообщение об ошибке  вы  можете  смело  игнорировать  -
программа загрузится нормально.
     При работе из под мэйлера FrontDoor,  возможно отсутствие
срабатывания программы,  ввиду того,  что данный мэйлер  через
определенные  промежутки  времени   вызывает   функцию   90FCh
прерывания 15h,  и тем самым сбрасывает контролер винчестера в
исходное состояние.
     Для простого  выключения  винчестера  можно  посоветовать
парный запуск программы:
     standby t0c1
     standby u
     При использовании  команды  T0,   выключение  и  парковка
происходят через 1 секунду.
     Программа умеет корректно выгружаться из памяти.  Даже  в
случае,  если другие  резиденты  перехватили  используемые  ей
прерывания после нее(в этом случае в памяти  остается  PSP+16,
то есть 272 байта).
     Запуск:
     STANBY <COMMANDS>
     Команды могут быть:
     T# - ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ, ГДЕ # ЧИСЛА ОТ 0 ДО 9 (МИНУТЫ)
     C# - ТИП КОМАНДЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ, 0 - StandBy; 1 - StandByImm
     U  - ДЕИНСТАЛЯЦИЯ
     H - ХЭЛП
     Команды могут быть заданы в обоих регистрах.
     Про Windows:
     Естественно программа не работает,  если  включен  32-bit
access.  Более того  Windows  выдаст  вам  сообщение  что  она
изнасилована :-).   Однако  если  вы  загрузите  программу  до
Windows,  и выключите  32-bit  access,   то  программа  должна
работать(я не проверял).
	Для программистов:
     Программа частично поддерживает интерфейс AMIS.
     -----------------------------------------------
     В программе практически не отлажена  часть  ответственная
за подавление таймаутов, которые иногда возникают на машинах с
медленно раскручивающемся винтом,  так как у меня таковых нет.
Потому если в этой ситуации программа повиснет - пишите.
     Пишите 2:5030/103.4 Vadim Baranovsky
     или 2:5030/125.8 (но лучше по первому)
     Программа тестировалась на DR DOS 6.0 и Windows 3.1



