{\scriptsize\begin{verbatim}
 CLEAR STORAGE 1     ,008015,019026,030,034041,045,053,0570571026                                                 1
 CLEAR STORAGE 2     L068112,102106,113/101099/I99,027A070028)027B0010270B0261,001/001113I0                       2
 BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040                      3
 
                           PRINT HEADERS, THEN LOAD AN OVERLAY                                            PAGE    1
 
  SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

  101                JOB   PRINT HEADERS, THEN LOAD AN OVERLAY
  102         HEADSW EQU   190         DON'T PRINT HEADERS IF BLANK                    0190
  103                ORG   333                                                                0333
  104         START  SW    1,81                                                     7  0333  , 001 081            4
  105         LOOP   BCE   TAPE,81,"   TAPE LOAD LEAVES GM IN 81                    8  0340  B 352 081 "          4
  106                R     WRITE                                                    4  0348  1 365                4
  107         TAPE   RTW   1,1         READ WITH WORD MARKS                         8  0352  L %U1 001 R          4
  108                BER   TAPERR                                                   5  0360  B 404 L              4
  109         WRITE  BCE   1,80,A      NEXT CARD/RECORD A HEADER?                   8  0365  B 001 080 A          5
  110                BCE   1,1,,       NEXT CARD/RECORD A LOAD CARD?                8  0373  B 001 001 ,          5
  111                BCE   LOOP,HEADSW,  SKIP PRINTING HEADERS?                     8  0381  B 340 190            5
  112                LCA   80,280      MOVE LINE TO PRINT AREA                      7  0389  L 080 280            5
  113                W                 PRINT IT                                     1  0396  2                    5
  114                CS                  AND                                        1  0397  /                    5
  115                CS                    CLEAR CORE                               1  0398  /                    5
  116                W                 DOUBLE SPACE                                 1  0399  2                    6
  117                B     LOOP                                                     4  0400  B 340                6
  118         TAPERR BSP   1                                                        5  0404  U %U1 B              6
  119                NOP   111                                                      4  0409  N 111                6
  120                H                                                              1  0413  .                    6
  121                BIN   TAPE,                                                    5  0414  B 352                6
  122                DCW   @"@                                                      1  0419                       6
  123                END   START                                                             / 333 080
 
 SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS

 HEADSW    190    LOOP      340    START     333    TAPE      352    TAPERR    404    WRITE     365
\end{verbatim}}
