Образ дистрибутива RSX-11M-Plus v4.6 под ДВК с прицелом
(но пока не сильно удачно) на работу на 256 килобайтах.

На ДВК с 1 мегабайтом памяти можно работать с комфортом.

В каталоге [200,200] есть сохранённые файлы ответов.

К сожалению, на физическом ДВК в 256 килобайтами памяти
проверить не могу, а под эмулятором Патроны при попытке
генерации системы возможны зависания в произвольных местах.
Судя по тому, что на мегабайте памяти процесс протекает
без проблем - дело в нехватки памяти.

Формат дискет - стандартный 80х2х10.
Записать на дискеты можно с помощью утилиты UKDSK.
Если же Вы счастливый обладатель Gotek с прошивкой
от https://github.com/keirf/FlashFloppy ... :)

Требуются два накопителя!

Архив содержимого этого каталога - Флоппи.zip

Формат винчестера - 615x4x16

Процедура восстановления.

1. Скопировать все образы дискет на дисктеты.
   Если у Вас мало дискет, по минимомум требуется 2.
   На одну восстанавливаете "MY (MW 611x4) ForRestore.dsk",
   на вторую по очереди по запросу программы BRU - 001.dsk, 002.dsk, ...

2. Загрузится с с дискеты с образом "MY (MW 611x4) ForRestore.dsk".
   На ней не сохранённая система, поэтому потребуется некоторое количество
   команд подать руками.
   Для простоты предположим, что загрузочная дискета находится в накопителе 0,
   а дискеты с образами 001.dsk, ... вставляются в накопитель 1.
   Но загрузится можно и вставив загрузочную дискету в накопитель 1,
   а дискеты с образами системы - в накопитель 0.
   В этом случае в командах пункта 4 будет использоваться имя MY:

3. В ответ на сообщение:

	     RSX-11M-PLUS V4.6   BL87

	   ##
	   ##Warning -- Crash device not found in system tables:
	   ##R0=device type (ASCII)
	   ##R1=logical unit number
	   ##Enter CSR address in R2, physical unit number in R1
	     and hit continue
	   @ 055246
	   @

   нажмите P (латинская Пэ). Выйдет принлашение системы:

	   >

4. Включите Таймер (если он ещё не включен), вставьте первую дискету
   с образом 001.dsk и наберите последовательность команд,
   каждый раз дожидаясь приглашения системы:

	    CON ONL ALL
	    MOU MW:/FOR
	    MOU MY1:/FOR
	    ABO HRC...
	    BRU/INI/IMAGE:RESTORE MY1: MW:

   Последняя команда запускает процесс восстановления системы из резервной копии.
   Имя винчестера в системе - MW (а не широко распространённый вариант - DW).
   Программа BRU выдаст следующее сообщение:

	   BRU - Mount Disk 1 on MY1: . Press "RETURN" when done

   Удостовертесь, что в накопителе 1 находится дискета с образом 001.dsk
   и нажмите Enter (или ВК :) )

   Программа BRU сообщит о начале процесса восстановления.

	   BRU - Starting Disk 1 on MY1:

   После обработки первой дискеты будет выдано сообщение

	   BRU - End of Disk 1 on MY1:

	   BRU - Mount Disk 2 on MY1: . Press "RETURN" when done

   Вставьте вторую дискету нажмите Enter (или ВК :) ). Будут выданы сообщения

	   BRU - Starting Disk 2 on MY1:

	   BRU - End of Disk 2 on MY1:

	   BRU - Mount Disk 3 on MY1: . Press "RETURN" when done

   Последовательно вставляйте дискету с образом 003.dsk и т.д. до последней - 23 дискеты

5. После восстановления последней дискеты нажмите кнопку Установка на ДВК
   и попробуй загрузиться с винчестера.

   Внимание! Для работы RSX требуется работа Таймера - на забудьте в дальнейшем нажимать
   кнопку, иначе в самом начале работы системы (после самовыдачи первой команды)
   может показаться, что она зависла.

   Сообщения, если система нормально грузится:
