No BMODE BMODE R0 area: chan 10 chan blk blk

0 mapping bits

10

buf buf wcnt wcnt