1

9

EDIT TEST1.MAC *R$$ */L$$ ;TEST PROGRAM MOV MOV JSR HALT .ASCII/IT WORKS/ .BYTE 15 .BYTE 12 .BYTE 0

#1000,SP #MSG,R0 PC,MSGTYP

;INITIALIZE STACK ;POINT R0 TO MESSAGE ;PRINT IT ;STOP 2

4

7

3

5

8 MOV#1000,SP MOV#MSG,R0 JSRPC,MSGTYP HALT

;INITIALIZE STACK ;POINT R0 TO MESSAGE ;PRINT IT ;STOP

START:

MSG:

.BYTE 0

.END

6

.ASCII/THE TEST PROGRAM WORKS/ .BYTE 15 .BYTE 12 .BYTE 0 .END

*B$1J$5D$$ *GPROGRAM$$ *OL$$ ;PROGRAM*I TO TEST SUBROUTINE MSGTYPE. TYPES ;"THE TEST PROGRAM WORKS’ ;ON THE TEMI\IM\RMINAL$$ *F/ASCII/$$ *8CTHE TEST PROGRAM WORKS$$ *P.BYTE^X *F.BYTE 0$V$$

*I

$B/L$$ ;PROGRAM TO TEST SUBROUTINE MSGTYP. TYPES ;"THE TEST PROGRAM WORKS" ;ON THE TERMINAL

START:

MSG:

*EX$$ .