/DISABLE FAULT INTERRUPT HANDLERS
/EXECUTION TIME: 18 MICROSECONDS
/CALLING SEQUENCE: CALL DFLT
	.TITLE DFLT
	.GLOBL DFLT,%HALT
DFLT	0
	LAC (100
	IOT3
	JMP .-1
	SIMB        /SUSPEND INTERRUPT
	            /MASK BITS
	LAC* %HALT
	DAC* (76    /FIX API TRAP LOC.
	JMP* DFLT
IOT3=703003
SIMB=705006
	.END
