ETM V03.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Программа  предназначена  для  установки  даты и  времени в RT-11/TSX-Plus с
использованием  протокола ETHTIM.  Для  корректной  работы  программы  требуется
загруженный драйвер Ethernet конроллера:

                                   RT-11              TSX-Plus
            +--------------+-------------------+-------------------+
            | Q-Bus        |     EQ или NQ     |         EQ        |
            +--------------+-------------------+-------------------+
            | Unibus       |     EU или NU     |         EU        |
            +--------------+-------------------+-------------------+
            | CTI Bus      |         NC        | не поддерживается |
            +--------------+-------------------+-------------------+

Для  работы программы требуется RT-11 V5 или TSX-Plus.  Для запуска программы  в
TSX-Plus требуюся права оператора.

Запуск программы:
	.R ETM [/ОПЦИИ]
	.ETM [/ОПЦИИ]

Опции програмы:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	/O[LD]		- выбирает  ближайший год между 1972 и 1999 для которого
			  дни недели для дат совпадают
	/Q[UIET]	- не печатать  предупреждения (запуск в RTEM-11,  ошибка
			  чтения файла монитора в RT-11, таймаут)
	/SH[OW]		- показать  полученную дату и время (по  умолчанию  если
			  не указан /SET)
	/SE[T]		- установить полученную дату и время в системе
	/SI[LENT]	- синоним /QUIET

Примеры:
	.ETM /SH
			- получить дату и время, показать, но не устанавливать

	.ETM /SE/SH/Q
			- получить  дату  и время,  установить  и  показать,  не
			  печатать предупреждений

	.ETM /SE
			- получить дату и установить в системе

Формат пакета:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
000	[6]		- адрес  приемника  (запрос  посылается на сетевой адрес
			  ff:ff:ff:ff:ff:ff)
006	[6]		- адрес тправителя (сетевой адрес контроллера)
014	[2]		- Ethernet протокол (0x757E)
016	[2]		- код (0x5971 - запрос, 0x8308 - ответ)
020	[2]		- частота прерываний таймера
022	[2]		- дата в формате RT-11
024	[4]		- время в формате RT-11
030	[2]		- год (минус 1900) для RSX-11
032	[2]		- месяц для RSX-11
034	[2]		- день месяца для RSX-11
036	[2]		- часы для RSX-11
040	[2]		- минуты для RSX-11
042	[2]		- секунды для RSX-11
044	[2]		- тики для RSX-11
046	[2]		- количество тиков в секунде для RSX-11
050	[256]		- ID системы

Если  частота  прерваний  от  таймера  в запросе не равна 50 или 60, поля даты и
времени в формате RT-11 устанавливаются в -1. Допускаются значения от 1 до 1000.
