| Technologies of Information Systems |
| Technologies of Information Systems
Помощь Поиск Пользователи
Здравствуйте Гость ( Вход · Регистрация · Правила форума ) | Забыли пароль?
# Эмуляция ДВК, Запись дискет, Загрузка ОС по ИРПС, Передача файлов T.I.S. Форум » Отечественные старые компьютеры и ЭВМ » PDP совместимые советские компьютеры
Страниц (1): [1] |
Описание: Разные хитрости помогающие оживить ДВК, например создание MX и т.д.
Поиск в теме | Версия для печати
Andrey_Ak | Отправлено: 18 Февраля, 2012 - 18:58:37
Crazy Коллекционер Покинул форум Сообщений всего: 275 Дата рег-ции: Дек. 2011 Откуда: Almaty, KZ Репутация: 0 Карма 0 Сказал спасибо: 1 Поблагодарли: 10 | Работа с эмулятором Е11 Для выхода из эмулятора использовать Shift+Enter затем ввести команду Q Устройства которые эмулирует Е11: (Образы данных устройств можно подключать к эмулятору) DX.SYS - Драйвер для устройства RX01 размером 494 блока (Для многозадачной системы DKX.SYS) В конфигурации образы DX подключаются командами: mount dx0: floppy\rx01_0.DSK mount dx1: floppy\rx01_1.DSK И соответстует реальному устройству RX01 с адресом 177170 Для создания в RT11 пустого образа диска RX01 использовать команду: CRE DU1:RX01.DSK/ALLO:494 DY.SYS - Драйвер для устройства RX02 размером 988 блока (Для многозадачной системы DYX.SYS) В конфигурации образы DY подключаются командами: mount dy0: floppy\rx02_0.DSK mount dy1: floppy\rx02_1.DSK И соответстует реальному устройству RX02 с адресом 177170 Для создания в RT11 пустого образа диска RX02 использовать команду: CRE DU1:RX01.DSK/ALLO:988 RK.SYS - Драйвер для устройства RK размером 4800 блока (Для многозадачной системы RKX.SYS) В конфигурации образы RK подключаются командами: mount rk0: disks\rk05_0.DSK mount rk1: disks\rk05_1.DSK И соответстует реальному устройству RK-05 с адресом 177400 Для создания в RT11 пустого образа диска RK-05 использовать команду: CRE DU1:RK05.DSK/ALLO:4800 DM.SYS - Драйвер устройства DM размером 27126 или 53790 блока (Для многозадачной системы DMX.SYS) В конфигурации образы DM подключаются командами: mount dm0: disks\rk07_0.dsk mount dm1: disks\rk07_1.dsk И соответстует реальному устройству RK-06 или RK-07 с адресом 177440 Для создания в RT11 пустого образа диска RK-06 использовать команду: CRE DU1:RK06.DSK/ALLO:27126 Для создания в RT11 пустого образа диска RK-07 использовать команду: CRE DU1:RK07.DSK/ALLO:53790 DU.SYS - Драйвер для устройства DU с любым размером блока (Для многозадачной системы DUX.SYS) В конфигурации образы DU подключаются командами: mount du0: disks\rd52_0.dsk mount du1: disks\rd52_1.dsk И соответстует реальному устройству DU (Контроллер ЖД) с адресом 172150 (т.е. можно чем-нибудь снять образ с любого винта, подключенного к контроллеру DU с адресом 172150, и подсунуть этот образ в Е11) MT.SYS - Драйвер для ленточного устройства МT (Для многозадачной системы МTX.SYS) В конфигурации образы MT подключаются командами: mount mt0: tapes\mt_0.tap mount mt1: tapes\mt_0.tap И соответстует реальному устройству MU (Контроллер НМЛ) с адресом 172520 MU.SYS - Драйвер для ленточного устройства МU (Для многозадачной системы МUX.SYS) В конфигурации образы MU подключаются командами: mount mu: tapes\mu.tap И соответстует реальному устройству MU (Контроллер НМЛ) с адресом 174500 Для отображения в эмуляторе текущего каталога из которого запущен эмулятор, служит драйвер DO.SYS (Для многозадачной системы DOX.SYS) Чтоб увидеть содержимое каталога достаточно обратится к устройству DO: Примеры использования: DIR DO: - Отображает содержимое каталога с эмулятором TYPE DO:README.TXT - Смотрим содержимое файла README.TXT из каталога с эмулятором COPY DO:README.TXT RK0: - Копирует файл README.TXT из каталога с эмулятором на устройство RK0: ----- WEB: http://www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: ak_kislov@mail.ru Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Сказали спасибо: |
Andrey_Ak | Отправлено: 18 Февраля, 2012 - 19:07:43
Crazy Коллекционер Покинул форум Сообщений всего: 275 Дата рег-ции: Дек. 2011 Откуда: Almaty, KZ Репутация: 0 Карма 0 Сказал спасибо: 1 Поблагодарли: 10 | Установка основной системы RT11 v.5.7 в эмуляторе Е11 Подключаем в конфугурационном файле Е11 образ чистого диска RK-05: mount rk0: disks\rk05_0.DSK Подключаем в конфугурационном файле Е11 образ чистого диска RK-05: mount rk1: disks\rk05_1.DSK Подключаем в конфугурационном файле Е11 образ загрузочной ленты MT: mount mt0: tapes\rt57mt.tap И указываем загрузку с ленты: boot mt0: Загрузившись с ленты выходит приглашение: MSBOOT V05.08 * Набираем: *MDUP.MT (Вибираем загрузочный файл и загружаемся с него в минимальную оболочку) Выходит: MDUP V05.70 Набираем: *VM:/Z *VM:A=MT: Выходит: RT-11SB V05.07 ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM Набираем: COP MT:RK.SYS VM: (Копируем драйвер RK.SYS с ленты МТ: на виртуальный диск VM:) COP MT:FORMAT.SAV VM: (Копируем программу FORMAT.SAV с ленты МТ: на виртуальный диск VM:) BOOT VM: (Загружаемся с виртуального диска VM:) Выходит: RT-11SB V05.07 ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM Набираем: FORMAT RK0: (Форматирум диск RK0:) (В эмуляторе этого делать не нужно) INI RK0: Набираем: FORMAT RK1: (Форматирум диск RK1:) (В эмуляторе этого делать не нужно) INI RK1: Копируем основные системные файлы с ленты на диск: COP MT:RT11FB.SYS RK0: COP MT:RT11SB.SYS RK0: COP MT:SWAP.SYS RK0: COP MT:RK.SYS RK0: COP MT:SL.SYS RK0: COP MT:MT.SYS RK0: COP MT:DX.SYS RK0: COP MT:DY.SYS RK0: COP MT:LD.SYS RK0: COP MT:DM.SYS RK0: COP MT:DU.SYS RK0: COP MT:MU.SYS RK0: Копируем загрузчик FB из системного монитора на диск: COP/BOO RK0:RT11FB.SYS RK0: Копируем основные необходимые программы на диск: COP MT:DIR.SAV RK0: COP MT:PIP.SAV RK0: COP MT:DUP.SAV RK0: COP MT:RESORC.SAV RK0: COP MT:DUMP.SAV RK0: COP MT:KED.SAV RK0: COP MT:HELP.SAV RK0: COP MT:XL.SYS RK0: COP MT:VTCOM.REL RK0: COP MT:TRANSF.SAV RK0: Копирум командный файл монитора FB: COP MT:STRTFB.COM RK0: Затем меняем его содержимое на следующее: SET TT NOQUIET SET SL ON Загружаемся с RK0: BOOT RK0: В конфиге E11 указываем загрузку с RK0: boot rk0: ----- WEB: http://www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: ak_kislov@mail.ru Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Сказали спасибо: |

Andrey_Ak | Отправлено: 18 Февраля, 2012 - 22:52:15
Crazy Коллекционер Покинул форум Сообщений всего: 275 Дата рег-ции: Дек. 2011 Откуда: Almaty, KZ Репутация: 0 Карма 0 Сказал спасибо: 1 Поблагодарли: 10 | Передача файлов с локальной машины (Например ПиСи с Эмулятором E11) на удаленную машину (Например ДВК) и наоборот, а так-же ввод команд монитора на удаленной машине из файла на локальной машине. Итак имеем две машины, локальную и удаленную. На локальной машине в системе должны быть программы: VTCOM.REL и XL.SYS для монитора FB/SB или VTCOM.SAV и XLX.SYS для монитора XM/ZM Удаленная машина терминала не имеет, так как терминальный порт используется для связи с локальной машиной. На удаленной машине в системе должна быть программа TRANSF.SAV Для передачи файлов между машинами и для работы на удаленной машине, с локальной машины запускаем VTCOM.SAV Сразу после запуска попадаем на удаленную машину, и можем с ней работать. Для выхода из VTCOM используем Ctrl+P затем команду EX Для копирования файлов запускаем из под VTCOM программу TRANSF.SAV TRANSF DM0:DIR.SAV/T DW0:DIR.SAV файл DIR.SAV c устройства DM0: на локальной машине копируется на устройство DW0: на удаленной машине TRANSF DW0:DIR.SAV DM0:DIR.SAV/T файл DIR.SAV c устройства DW0: на удаленной машине копируется на устройство DM0: на локальной машине Если на удаленной машине нет системы, а нужно ввести какую-нибудь программу вручную с помощью консоли, можно так-же воспользоваться VTCOM на локальной машине для ввода кодов: Запускаем на локальной машине VTCOM.SAV Сразу после запуска попадаем на удаленную машину, и видем удаленную консоль и можем с ней работать. Для отправки файла [ Например следующего содержания: ] [ 1000/0 ] [ 1002/2 ] [ 1004/4 ] [ ... ] [ 1666/666 ] с командами монитора @ используем Ctrl+P Затем в меню VTCOM набираем команду SEND И указываем имя файла с командами DM0:TEST.TXT И видим удаленную консоль на которой набираются наши команды расписанные в файле TEST.TXT Для выхода из VTCOM используем Ctrl+P затем команду EX Для использования эмулятора Е11 в качестве локальной машины, в его конфиге надо добавить следующее для связи удаленной машины с COM1 assign tt1: com1: /mode:9600,n,8,1 ----- WEB: http://www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: ak_kislov@mail.ru Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Сказали спасибо: |

Andrey_Ak | Отправлено: 18 Февраля, 2012 - 23:03:51
Crazy Коллекционер Покинул форум Сообщений всего: 275 Дата рег-ции: Дек. 2011 Откуда: Almaty, KZ Репутация: 0 Карма 0 Сказал спасибо: 1 Поблагодарли: 10 | Собственно сам эмулятор Е11 настроенный, в соответствии с верхними постами, и содержащий все образы указанные выше: http://www.tis.kz/progs/dvk/E11.rar ----- WEB: http://www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: ak_kislov@mail.ru Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Сказали спасибо: |

Andrey_Ak | Отправлено: 19 Февраля, 2012 - 00:09:22
Crazy Коллекционер Покинул форум Сообщений всего: 275 Дата рег-ции: Дек. 2011 Откуда: Almaty, KZ Репутация: 0 Карма 0 Сказал спасибо: 1 Поблагодарли: 10 | Загрузка системы на ДВК, через второй терминальный порт. Стандартная консоль имеет адреса 177560-177566 и это не меняется. Адрес консоли на ДВК4 с 256Кб памати, для @ будет 17777560-17777566 Для проверки работы консоли отправляем код символа в последний адрес консоли: @177566/000060 101 ВК (Для ДВК4: @17777566/000360 101 ВК) Должен напечатать символ А (Его код 101) Дополнительная консоль, в идеале должна иметь адреса 176560-176566 Адрес дополнительной консоли на ДВК4 с 256Кб памати, для @ будет 17776560-17776566 Для проверки работы дополнительной консоли отправляем код символа в последний адрес консоли: @176566/000360 101 ВК (Для ДВК4: @17776566/000360 101 ВК) Должен напечатать символ А (Его код 101) на втором, удаленном терминале. В качестве дополнительной консоли мы можем использовать МС1201.03 настроенную следующим образом: Конфигурация перемычек для работы порта МС1201.03 как 177560-177566: Конфигурация перемычек для работы порта МС1201.03 как 176560-176566: По умолчанию в ДВК4, на плате МС1201.03 порт уже настроен на адреса 176560-176566 А функции основной консоли с адресами 177560-177566 выполняет КЦГД Если у нас нету платы МС1201.03, то в качестве дополнительной консоли мы можем использовать плату УПО или И12 настроенные на адреса 176560-176566 их порта. Итак, подключаем порт дополнительной консоли МС1201.03 к ПиСи через переходник Токовая Петля - RS232 На ПиСи под DOS запускаем программу эмуляции DecTape из архива: http://www.tis.kz/progs/dvk/TU58.rar На ДВК вводим следующую программу: CODE: 00001000/000000 12701 00001002/000000 176560 * 00001004/000000 12702 00001006/000000 176564 * 00001010/000000 10100 00001012/000000 5212 00001014/000000 105712 00001016/000000 100376 00001020/000000 6300 00001022/000000 1005 00001024/000000 5012 00001026/000000 12700 00001030/000000 4 00001032/000000 5761 00001034/000000 2 00001036/000000 42700 00001040/000000 20 00001042/000000 10062 00001044/000000 2 00001046/000000 1362 00001050/000000 5003 00001052/000000 105711 00001054/000000 100376 00001056/000000 116123 00001060/000000 2 00001062/000000 22703 00001064/000000 1000 00001066/000000 101371 00001070/000000 5007 1000G Теперь на ДВК должна загрузится система с DecTape, в качестве которого используется эмулятор на ПиСи. В системе, в образе DD-RT11.DSK есть последние версии драйверов MX.SYS DW.SYS MY.SYS про которые рассказывалось в ближайших статьях на этом форуме и минимальный системный пакет RT11 v.5.04 DW.SYS Настроен на жесткий диск, разбитый на две части! Как работать с DW и разбивать диск на части читать в этой теме: http://www.tis.kz/forum/topic.ph...um=1&topic=4 Для чего нужно загружаться с дополнительного консольного порта? - 1 У Вас нет на машине контроллера дисковода, и Вам нужно поработать с машиной... - 2 У Вас на заводе грязно пыльно и дисководы быстро ломаются... - 3 Вы коллекционер, у Вас есть ДВК и есть контроллер MX, но нет ни одной дискеты MX, и нет контроллера MY. Тут мы можем наделать сколько угодно загрузочных дискет MX... Для создания дискеты MX на дисководе TEAC FD55FR или подобном на ДВК, подготавливаем дискету MX на ПиСи, с помощью утилит из архива: http://www.tis.kz/progs/dvk/mx-dvk.rar 1) Загружаем драйвер для работы дискет MX в DOS: C:\DVK.EXE 2) Форматируем дискету в дисководе А: в формате совместимым с MX и драйвером DVK.EXE C:\DVKFMT.EXE A: /MX Затем на ДВК, копируем систему с эмулированного DecTape на нашу дискету MX: COP/SYS DD0:*.* MX0: Прописываем загрузчик: COP/BOO:MX MX0:RT11FB.SYS MX0: Теперь пробуем загрузится с нашей дискеты MX: BOO MX0: Получилось? Отлично! Мы создали загрузочную дискету МХ, без единой рабочей дискеты МХ и без контроллера MY :) Загрузившись с дискеты MX, мы можем видеть и подключенный эмулятор DecTape DD:0, можно через него так-же копировать файлы на ДВК с ПиСи.... Для этого достаточно иметь драйвер DD.SYS в системе.. Далее уже на имеющуюся у нас загрузочную дискету MX, мы можем писать на ПиСи что угодно, под DOS, с помощью драйвера DVK.EXE Так-же мы с этой дискетой можем работать на ДВК, как с обычной дискетой МХ... Делать с нее копии, и т.д. ----- WEB: http://www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: ak_kislov@mail.ru Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Сказали спасибо: |

Murzik027 | Отправлено: 16 Марта, 2012 - 12:07:48
Прохожий Покинул форум Сообщений всего: 1 Дата рег-ции: Февр. 2012 Откуда: Днепропетровск,Украина Репутация: 0 Карма 0 Сказал спасибо: 2 Поблагодарли: 0 | А вот тут упоминался переходник с ИРПС на ком порт Какой схеммой вы пользуетесь? -------------------------------- ------------- С уважением Мурз ----- ---------------------------- С уважением Мурз.
Сказали спасибо: |

Andrey_Ak | Отправлено: 20 Марта, 2012 - 14:01:55
Crazy Коллекционер Покинул форум Сообщений всего: 275 Дата рег-ции: Дек. 2011 Откуда: Almaty, KZ Репутация: 0 Карма 0 Сказал спасибо: 1 Поблагодарли: 10 | Murzik027 пишет: А вот тут упоминался переходник с ИРПС на ком порт Какой схеммой вы пользуетесь? -------------------------------- ------------- С уважением Мурз А моя схема, могу выложить, только там могут быть незначительные поправки... ----- WEB: http://www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: ak_kislov@mail.ru Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Сказали спасибо: |

Andrey_Ak | Отправлено: 20 Марта, 2012 - 14:05:21
Crazy Коллекционер Покинул форум Сообщений всего: 275 Дата рег-ции: Дек. 2011 Откуда: Almaty, KZ Репутация: 0 Карма 0 Сказал спасибо: 1 Поблагодарли: 10 | Вот схема моего переходника Токовая петля - RS232: Токовая петля - RS232 (Отобразить) ----- WEB: http://www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: ak_kislov@mail.ru Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Сказали спасибо: | Murzik027 (22.03.12)

Поиск в теме | Версия для печати
Страниц (1): [1]
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« PDP совместимые советские компьютеры »

Все гости форума могут просматривать этот раздел. Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе. Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе. |

Вернуться на главную | << Вернуться назад

(C) Andrey Kislov 2011 admin@tis.kz 345-005-908 2:5083/1

Powered by ExBB FM 1.0 RC1