                     ABSTRACTS OF BASICCODE MATERIAL
		FROM NETHERLANDS CP/M USER GROUP VOLUME 504

		(Anyone fluent in Dutch and English is invited
		 to translate this into English for the rest
		 of us!)


BASICODE

BASICODE is een initiatief van (o.a.) de NOS HOBBYSCOOP en de HCC 
om tot een universeel cassette opslag systeem te komen voor BASIC 
programmas. Echter er is een veel groter toepassingsgebied, omdat 
elke tekstfile opgeslagen en gelezen kan worden in de vorm van 
BASICODE.

Er zijn 4 programmas, voor lezen, schrijven en testen. Zoals 
gezegd, kan men deze ook voor willekeurige ASCII tekstfiles 
gebruiken.

BCREAD , BCTEST , BCWRIT voor standerd basicode en
BCWRITE voor basicode forth versie

Deze programmas kunnen met de normale DIGITAL RESEARCH assembler 
ASM geassembleerd worden. Er is geen gebruik gemaakt van Z80 codes.
De programmas zijn voldoende gedocumenteerd om modifikaties moge
lijk te maken. 

De benodigde hardware is zeer simpel en bevat geen voeding. We 
gaan uit van de aanwezigheid van een Centronics interface poort. 
Deze wordt gebruikt, zonder verdere modifikatie of aansturingscom-
mando's. Dit heeft tot gevolg dat het interface voor alle CP/M 
machines hetzelfde kan zijn. 

Volg de publikaties van de HCC (nieuwsbrief en bladen van de CP/M 
en Osborne gg) voor het beschikbaar komen van kabels.

Convert.com  dit programma converteerd  de basicode file naar een 
file die MBASIC kan lezen
Convert heeft Function.dat en keywords.dat nodig als files
Convert.bas  source code van convert in  CB80  (Cbasic compiler )

BC2.BAS ,  BC2.OSB ,BC2.OSI  aanpassing van het basicode prog aan 
de te gebruiken machine voor scherm grote,cursor aansturing ,etc. 
zie UITLEG1.BAS en UITLEG2.BAS

TESTBC2.BAS test prog voor basicode aanpassing van uw machine

De rest van de basic prog op schijf zijn voorbeelden in basicode
zie ook 505 voor meer basicode prog. .

