  8064.        OR'ed    19 bad  lrc 4A
  8065.        OR'ed    20 bad  lrc 06
  8067.  au1401m.xrd corrected bit 02 1 - 1
  8077.  au1401m.xrd corrected bit 10 217 - 217
  8079.        OR'ed     3 bad  lrc 10 77 40 50 40 50 40 50
  8084.  au1401m.xrd corrected bit 02 1 - 1
  8096.        OR'ed     2 bad  lrc 55
  8107.  au1401m.xrd corrected bit 10 3 - 3
  8108.        OR'ed     4 bad  lrc 00
  8109.        OR'ed     7 bad  lrc 5D
  8115.        OR'ed     2 bad  lrc 0F
  8116.  au1401m.xrd corrected bit 08 1 - 1
  8118.        OR'ed    32 bad  lrc 19
  8146.  au1401m.xrd corrected bit 40 100 - 100
  8164.        OR'ed     2 bad  lrc 4B
  8165.  au1401m.xrd corrected bit 10 80 - 80
  8169.        OR'ed    14 bad  lrc 4E
  8170.        OR'ed     3 bad  lrc 10 50 40 50 40 50 40 50
  8171.        OR'ed     3 bad  lrc 01
  8203.        OR'ed corrected bit 10 106 - 106
  8205.        OR'ed     2 bad  lrc 0C
  8206.        OR'ed     2 bad  lrc 50
  8217.        OR'ed    21 bad  lrc 03
  8218.        OR'ed     2 bad  lrc 4D
  8229.  au1401m.xrd corrected bit 10 209 - 209
  8230.        OR'ed corrected bit 10 106 - 106
  8234.  au1401m.xrd corrected bit 10 105 - 105
  8248.        OR'ed     2 bad  lrc 4D
  8249.        OR'ed     2 bad  lrc 00
  8255.        OR'ed corrected bit 10 85 - 85
  8272.        OR'ed     2 bad  lrc 1D
  8273.  au1401m.xrd corrected bit 10 84 - 84
  8274.        OR'ed     2 bad  lrc 1D
  8275.        OR'ed     2 bad  lrc 1D
  8280.       Merged corrected bit 10 9 - 9
  8281.  au1401m.xrd corrected bit 04 103 - 103
  8282.  au1401m.xrd corrected bit 04 184 - 184
  8286.        OR'ed    32 bad  lrc 4A
  8289.  au1401m.xrd corrected bit 04 103 - 103
  8290.  au1401m.xrd corrected bit 04 103 - 103
  8298.  au1401m.xrd corrected bit 10 80 - 80
  8300.        OR'ed     2 bad  lrc 47
  8303.        OR'ed     2 bad  lrc 0A
  8304.        OR'ed     2 bad  lrc 50
  8305.        OR'ed     2 bad  lrc 0A
  8311.        OR'ed     2 bad  lrc 56
  8313.  au1401m.xrd corrected bit 04 103 - 103
  8322.        OR'ed corrected bit 10 9 - 9
  8323.        OR'ed    24 bad  lrc 47
  8324.        OR'ed corrected bit 10 25 - 25
  8325.  au1401m.xrd corrected bit 04 1 - 16
  8329.        OR'ed    10 bad  lrc 06
  8336.        OR'ed     2 bad  lrc 50
  8337.        OR'ed     2 bad  lrc 5A
  8338.        OR'ed corrected bit 04 127 - 127
  8343.        OR'ed     2 bad  lrc 53
  8344.        OR'ed    35 bad  lrc 03
  8345.        OR'ed corrected bit 10 106 - 106
  8347.        OR'ed     2 bad  lrc 17
  8361.  au1401m.xrd corrected bit 10 80 - 80
  8362.        OR'ed     2 bad  lrc 53
  8366.  au1401m.xrd corrected bit 04 103 - 103
  8367.        OR'ed     2 bad  lrc 1E
  8369.  au1401m.xrd corrected bit 10 161 - 161
  8370.        OR'ed     0 bad  lrc 48
  8371.        OR'ed     2 bad  lrc 59
  8376.        OR'ed     3 bad  lrc 1F 48 46 47
  8381.        OR'ed    19 bad  lrc 12
  8383.        OR'ed     2 bad  lrc 17
  8387.        OR'ed     4 bad  lrc 18
  8388.        OR'ed     1 bad  lrc 02 06 52 50
  8389.        OR'ed     2 bad  lrc 1E
  8390.        OR'ed     2 bad  lrc 53
  8402.        OR'ed     2 bad  lrc 50 48 46 47 50 40 50
  8405.  au1401m.xrd corrected bit 40 125 - 125
  8412.  au1401m.xrd corrected bit 04 103 - 103
  8413.        OR'ed     2 bad  lrc 12
  8414.        OR'ed corrected bit 10 106 - 106
  8417.  au1401m.xrd corrected bit 04 103 - 103

    File        Good   Corr   Used     Hist   Good   Corr
 au1401m.xrd   8806     24   8829       1.     35     31
 au1401m.yrd   8610     81      0       2.     63      1
       OR'ed   8894      8    113       3.    126      0
      Merged   8850      1      2       4.   8688      0

Records 8944  good 8865  corrected 32  bad 47
