               
fcdddt tsf saver low

readin

0/
	iot 5277
cc3,	lat
	dip f3
	rar 6s
	dip f4
	lio f4
	dia
	lio f3
	lac f4
cc4,	dcc
	jmp j2
	lac in		/ddt in core?
	sas cc3
	jmp j2
	lac rd2-2
	sad cc4
	jmp in
j2,	lat+cli+hlt-opr-opr
	jmp 0

f3,	7777-f4
f4,	.+1

start 0

                
                                                                                                                                                         

