/SET BANK OF RELAYS MINUS SUBROUTINE
/EXECUTION TIME: 25 MICROSECONDS
/CALLING SEQUENCE: CALL SBRM(PATTERN)
/PATTERN: RELAYS CORRESPONDING TO '1' BIT
/         POSITIONS ARE SET MINUS
/         THE BIT CORRESPONDENCE IS:
/         0=004,1=009,2=014,3=019
/         4=034,5=039,6=044,7=049,
/         8=064,9=069,10=074,11=079,
/         12=094,13=099,14=104,15=109
	.TITLE SBRM
	.GLOBL SBRM
SBRM	0
	ISZ SBRM
	LAC* SBRM
	DAC PATTERN
	SPA
	LAC* PATTERN /INDIRECT
	DAC PATTERN
	ISZ SBRM    /BUMP TO EXIT
	LAC* PATTERN /LOAD PATTERN
	IOT5
	JMP .-1
	SRM         /SET RELAYS MINUS
	JMP* SBRM
PATTERN
IOT5=703005
SRM=703506
	.END
