;microcrox for SCI system

;Initialize switch settings
.INSERT SWINIT.SLO

; F2 VERSION OF MICROCODE

; SET F2SW = 1 FOR F2,  F2SW = 0 FOR F3

F2SW = 0

SLOW1 = 1

XLIST

.INSERT CFDEF.SLO

LIST

KNYTAPE = 1	;Formatting in interrupt mode (i think)

SLOWTAPE = 0

NEWMAP = 1	;SET FOR MACHINES F3-3 AND LATER.

TYMNET = 1

TIMER = 1	;???

CROCK = 1	;for now!!

.INSERT CFMAIN


LIST-LABELS
LIST-CORMAP
