;F2 with 8K micro-memory

;Initialize switch settings
.INSERT SWINIT.SLO

; F2 VERSION OF MICROCODE

; SET F2SW = 1 FOR F2,  F2SW = 0 FOR F3

F2SW = 1

XUCODE = 1	;8K u-mem present

NEWMAP = 1

TIMER = 1

TYMNET = 1	;For F5 diagnostics

;;;IMP = 1

DLSDEV = 20	; udevice code for TTY scanner

DLS = 1

DLSDEB = 1

DLS2 = 1

NTP = 1

TAPE = 1	; New tape code

75IPS = 1

VID = 1		; FooVision video
VIC2 = 0	; No smart video control (with synthesis)

;;VC = 1		; Set to 1 for Versatec
VCDEV = 14	; udevice code for Versatec

.DEFINE DLIST [] [LIST]	;Define as LIST to enable FOOLIST
.DEFINE DXLIST [] [XLIST]	;Define as XLIST for FOOLIST stuff

XLIST

.INSERT CFDEF.SLO

LIST

.INSERT CFNEW

LIST-LABELS
LIST-CORMAP
