
bpt

|Calling sequence: llr ., tra bpt

reloc

entry bpt
exit rtn

bpt,	slr xit
	alo
	add (-21
	sto ct
	tra .+2

lp,	lal
	alr
	trn .+2
	add (char r1-char r0
	lcd
	add (char r1
	pno
	add ct
	add (1
	sto ct
	trn lp
	tra rtn

ers=17740
xit=ers
ct=ers-1

const

start
0