« RTEM-11 Коды ошибок RSX11M+ »
DECnet. Настройка LAT.
LAT - это протокол работающий в DECnet и дающий возможность работать с удалённым терминалом также, как с физическим. Причем скорость обмена данными выше, чем просто через DECnet. Но в RSX нет возможности подключиться терминалом через LAT, можно только поднять сервис для подключения к нему из других систем.
Кстати, LAT работает только в пределах одного ethernet сегмента.
Для того чтобы работал LAT нужно добавить строку в [5,1]NETINS.CMD
.IFT $LAT LCP CREATE
перед этой
.IFT $LAT LCP START
И сконфигурировать утилитой LCP:
>RUN LB:[5,54]LCPFSL
LCP>DEFINE /DEVICE=UNA-0
LCP>DEFINE /GROUPS=(0,24)
LCP>DEFINE /NODE_IDENTIFICATION="RSX-11M+, RU"
LCP>DEFINE /SERVICE_IDENTIFICATION="RSX-11M+, RU"
LCP>DEFINE /SERVICE_NAME=PISTON
LCP>DEFINE /TERMINALS=10
LCP>LIST
LCP Node Characteristics
Node name = /PISTON/
Node identification = /RSX-11M+, RU/
Service name = /PISTON/
Service identification = /RSX-11M+, RU/
Group codes 0,24
Multicast timer = 20 Maximum buffers = 3
Receive timeout = 30 Retransmit timer = 3
Terminals = 10 Device = UNA-0
LCP>
комментарии # 26-02-2016 14:45, Unik

### Оставить комментарий к «DECnet. Настройка LAT.»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online