« Основные понятия Сборка Simh для OpenWRT »
Эмуляция PDP-11/45 в Simh
После того как собрали Simh нужно настроить конфиг эмулируемой машины. Так как я поставил Simh на роутер то для экономии ресурсов выбрал не самую мощную модель PDP-11, а именно PDP-11/45 с 256КБ памяти.
Simh можно запускать так:
$pdp11 rsx.conf
или создать скрипт "run.sh" чтобы каждый раз не набирать :)
// Start: run.sh //
#!/bin/sh
#
pdp11 rsx.conf
// End: run.sh //
Главное это создать сам скрипт "rsx.conf". Итак будем эмулировать следующую машину:
* 128 KWords памяти
* Два диска RP06
* Два съемных диска RL02
* Принтер LP11-S
* Терминальный мультиплексер DZ11 на 8 линий
* Магнитофон TSxx
Такой конфиг у меня почти не грузит роутер и позволяет поставить RSX-11M 4.6
[Скачать rsx.conf]
При первом запуске создаётся файл эмуляции RP06 и текстовый для вывода принтера.
комментарии # 20-02-2014 05:38, Unik

### Оставить комментарий к «Эмуляция PDP-11/45 в Simh»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online