« Установка DECnet-11M-PLUS V4.6 Команды MCR »
Сеть в SIMH
Подключение сетевого адаптера в SIMH делается довольно просто. Расскажу об этом на примере своей конфигурации PDP-11/70. Так как эта машина на шине Unibus то для неё есть два вида контроллера, это DELUA и DEUNA. Настраиваются они одинаково и я использую DELUA. Вот как он выглядит:
Для начала simh должен быть собран с поддержкой сети, есть собранная версия и для Windows. Для работы требуется библиотека libpcap.a в Linux и WinPcap в Windows. Для того чтобы выяснить есть ли поддержа сети, а также просмотреть доступные адаптеры используем команду "show xu eth":
sim> show xu eth
ETH devices:
0 \Device\NPF_{279EDB55-7802-44D3-8FA1-15B14452B309} (Local Area Connection)
sim>
если выводится сообщение "network support not available in simulator", то simh собран без сети. Пример показан для Windows, в нём адаптер под цифрой "0" и в конфигурации его можно будет просто указать как "eth0" или же как "\Device\NPF_{279EDB55-7802-44D3-8FA1-15B14452B309}", в Linux так и будет "eth0".
Затем в файл конфигурации simh добавляем следующие строки:
SET XU ENABLE
SET XU type=delua
SET XU mac=08-00-2B-AA-BB-DD
ATTACH XU eth0
для включения поддержки адаптера, указания типа, mac адреса и реального адаптера.
комментарии # 19-01-2016 13:20, Unik

### Оставить комментарий к «Сеть в SIMH»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online