« Сравнение MCR и DCL Эмуляция PDP-11/45 в Simh »
Основные понятия
Прежде чем приступить к установке ОС необходимо ознакомится с несколькими понятиями.
В RSX-11 устройства ввода/вывода называются не так как их обозначили в DEC. И чтобы понимать куда и что копируем при установке привожу таблицу соответствия названий. Вся таблица была бы большой поэтому пишу только применительно к моему конфигу PDP-11/45:

    DEC - RSX - примечание

    RL  - DL  - съемный жесткий диск(исп. катриджи на 5.2МБ и 10МБ)

    RP  - DB  - жёсткий диск, в моем конфиге RP06 на 176МБ

    TS  - MS  - считыватель магнитной ленты(магнитофон)

    DZ  - YZ  - терминальный интерфейс

    LP11 - LP - принтер для вывода на бумагу

    а также:

    LB: - системный диск

    SY: - текущий диск

Для измерения величины оперативной памяти на DEC машинах часто применяется понятие "слово(word)". Размер "слова" зависит от архитектуры машины и может быть разным. На PDP-11 размер слова равен 16 битам, но сейчас принято измерять память байтами в котором 8 бит и следовательно одно слово это два байта.
1KiW = 2КБ
В RSX-11 используется файловая система Files-11 в её первом варианте - ODS-1. Место на носителе измеряется в блоках, один блок это 512 байт данных, т.е. 1КБ это 2 блока.
1 блок = 512 байт
2 блока = 1КБ
Files-11 имеет не иерархическую структуру каталогов, где на каждом устройстве есть корневой каталог MFD(master file directory)а в нем уже каталоги обозначающиеся как двумерный массив [*,*]:
[g,m]
g - group(группа)
m - member(участник)
Вот примерное описание директорий:
[1,1] System libraries and files of general use.
[1,2] System help files, system command files
[1,3] Recovered files
[1,4] System console logs
[1,6] Errorlog files, and also FAL log files
[1,54] System executables (system dependent)
[2,54] Baseline system
[3,54] System executables (system independent, M+ only)
[6,54] Standalone system
[*,10] Sources
[*,24] Command files to build sources
[*,34] Listings from builds
[*,54] Destination task files
[11,*] Kernel and device drivers
[12,*] MCR and related
[13,*] FCP
[14,*] RMD
[15,*] Executive utilities
[16,*] Multiuser utilities
[17,*] ERRLOG
[20,*] File system related
[22,*] MTAACP
[23,*] DCL
[24,*] TDX
[25,*] QMG
[26,*] BPR
[27,*] CON,HRC
[30,*] MAC
[31,*] TKB
[32,*] PIP
[33,*] FLX
[34,*] VFY
[35,*] DMP
[36,*] DSC
[37,*] EDI
[40,*] SLP
[42,*] LBR
[45,*] K-series
[46,*] PRT
[47,*] ODT
[50,*] FCS
[55,*] SYSLIB
[57,*] ZAP
[60,*] PIPUTL
[61,*] RSXMAC (RSX macros)
[62,*] BAD
[65,*] CRF
[70,*] VMR
[74,*] BRU
[75,*] RCT
[77,*] ISC,ICP
[103,*] RPT
[104,*] ERRLOG control files
[107,*] CMP
[111,*] PAT
[112,*] FMT
[113,*] IOX
[117,*] CDA
[120,*] CRP
[121,*] LPP
[123,*] VCP
[125,*] Shadow recording
[126,*] Accounting
[200,*] SYSGEN
И кстати, пользователь считается привилегированным, если его UIC меньше или равен 10 т.е UIC=[1-10,*] например [5,1]
Работать в системе лучше всего через эмуляторы терминала VT52, мне известно только три подходящих:
SecureCRT
Tera Term Pro
VT52 от Patron
Всё, этих знаний достаточно чтобы приступить к установке. Возможно в будущем я дополню этот пост другими сведениями.
комментарии # 21-02-2014 05:19, Unik

### Оставить комментарий к «Основные понятия»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online