« Turtles Ninja Доступный PDP-11. Часть 1. »
Доступный PDP-11. Часть 2.
Для того чтобы подключить дисковод понадобиться плата КНГМД(MX) или КМД(MY). MX и MY это названия драйверов для этих плат, а так же и название самих устройств в ОС RT-11. Чаще всего в продаже попадается КНГМД, да и стоить он будет дешевле. Поэтому в этой статье опишу его подключение.
Контроллер КНГМД бывает двух видов:
Их легко отличить по разъему для подключения дисковода. На более старой плате он длиннее и у него больше контактов. Мне достался старый вариант, но подключение нового не сильно отличается. К этому контроллеру можно подключить как 5,25" дисководы, так и 3,5". Так как 3,5" более доступны и удобнее, то будем подключать его.
Сам дисковод 3,5" не нужно никак переделывать, но на дискетах 1,44МБ нужно заклеивать идентификационное отверстие изолентой для перехода в режим 800К.
Поэтому для подключения дисковода понадобиться:
* КНГМД
* Дисковод 3,5"
* Дискеты 1,44МБ
* Кабель FDD
* Разъём IDE(для переходника)

### Изготовление кабеля-переходника

Вместе с платой КНГМД мне достался родной кабель 40pin для подключения к ней блока дисководов НГМД 6022. Поэтому для подключения дисковода я сделал переходник с этого кабеля на FDD 3,5".
1) Берём обычный fdd кабель и немного переделываем крайний разъем подключающийся в дисковод. Нужно аккуратно разобрать этот разъем и сделать так чтобы 10 и 12 провода были перевернуты, а с 13 по 16 наколоты прямо.
См. как на фото.
Это нужно сделать из за того что текущий стандарт FDD не соответствует более старому - Shugart.
2) 34й, крайний, провод кабеля полностью удаляется. Кстати первый провод на кабеле помечен другим цветом, обычно он красный.
3) Из не рабочего IDE HDD вырезаем кусачками разъем 40pin с кусочком платы для удобства пайки и припаиваем провода отрезаннного конца кабеля FDD согласно номерам на кусочке платы. Т.е. 1й к 1му, 2й ко 2му и т.д.
На "новых" IDE HDD разъем 40pin напаян с одной стороны платы и паять его так будет не удобно, поэтому его лучше полностью отпаять от платы. И там же отсутсвует один контакт по середине разъёма. Поэтому линейка контактов с отсутсвующим pin должна совпадать с линейкой контактов на которых все контакты это GND. См. распайку.
4) Подключаем проводком 34 контакт к 10му контакту разъема 40pin(кабель fdd к 10му контакту тоже должен быть припаян).
ВНИМАНИЕ! Очень важно подключать переходник правильно! Так как на оставшихся 6 контактах разъёма винчестера присутствуют +12В и +5В.
После правильного подключения их лучше пометить.

### Изготовление дискеты MX через HX

Создать дискету формата MX на х86 ПК нельзя, зато легко можно сделать загрузившись через HX драйвер эмулятора VT52.
Нужно скопировать драйвер MX.SYS из образа MX80_System.DSK с эмулятора ДВК на системный диск HXsys54.DSK
Затем загружаемся через HX нажав в эмуляторе "BOOT HX0". После загрузки системы можно выполнить команду "SH" для того что бы проверить, что драйвер загрузился.
.SH
TT
HD (Resident)
HD0 = DK , SY
MX
SL
EM
LD
16 free slots
После этого выполняем команду "SET MX LIST", чтобы узнать текущие настройки драйвера:
.SET MX LIST
RETRY=2
MX0: SIDEUP NOSKIP WRITE VERIFY NOCHECK WAIT=025 TRACKS=080
MX1: SIDEUP NOSKIP WRITE VERIFY NOCHECK WAIT=027 TRACKS=080
MX2: SIDEUP NOSKIP WRITE VERIFY NOCHECK WAIT=027 TRACKS=040
MX3: SIDEUP NOSKIP WRITE VERIFY NOCHECK WAIT=027 TRACKS=040
Если настройки MX0: отличаются, то настраиваем драйвер:
.SET MX0: TRACKS=80 SIDEUP NOSKIP
И форматируем дискету:
.SET MX FORMAT
FORMAT. УКАЖИТЕ НОМЕР ПРИВОДА [0..3] ИЛИ РОД РАБОТЫ [F,K,S]: 0
FORMAT. УКАЖИТЕ НОМЕРА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ MX0: Enter
159:079 FORMAT
159:079 КОНТРОЛЬ
FORMAT. УКАЖИТЕ НОМЕРА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ MX0: Ctrl/C
Если дисковод подключен правильно, то дискета отформатируется.
Затем дискету нужно инициализировать.
.INIT MX0:
И можем копировать систему:
.COPY/SYS HX0:*.* MX0:
Но все файлы не скопируются т.к. размер образа HXsys54.DSK значительно больше чем размер дискеты, предварительно из образа нужно удалить всё лишнее. Делаем дискету загрузочной:
.COPY/BOOT MX0:RT11SJ.SYS MX0:
и перезагрузив компьютер, загружаемся с неё:
@B
$MX0
Система RT-11 успешно загрузится.
комментарии 2 # 02-01-2017 12:02, Unik

Маньяк ИС 02-01-2017, 10:05

  Пользуюсь с 3.5" Митсуми толко перекруткой 10-12 выв. кабеля с контроллером КНГМД БК ( 1801ВП1-128 ). Никаких дополнительных проволочек не нужно.
  Однако, с МС5311, видимо, проволочка на Мотор понадобится.

Гость 02-01-2017, 17:16

  Схема соединений показанного в статье переходного кабеля создавалась как универсальная для любого дисковода стандарта PC без возможности настройки перемычками номера дисковода и сигнала Ready по стандарту Shugart, который использован всеми контроллерами ЭВМ ДВК. Советские дисководы являются настраиваемыми, их можно подсоединять к КНГМД MX прямым кабелем.

### Оставить комментарий к «Доступный PDP-11. Часть 2.»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online