« Редактор EDT Установка RSX-11M Часть III »
Установка RSX-11M Часть IV
В этой заключительной части настроим ОС через файл STARTUP.CMD
* Включим очередь для принтера
* Включим командный обработчик DCL
* Установим в систему некоторое ПО: редактор EDT, утилиту PIP и task builder.
* Сконфигурируем линии DZ11 на использование VT100 терминала
Для внесения изменений в STARTUP.CMD необходимы некоторые знания по редактору EDT. Как пользоваться EDT опишу в следующем посте т.к. редактор строковый.
>INS $EDT
>SET /UIC=[1,2]
>EDT STARTUP.CMD
и вносим изменения выделенные жирным:
.ENABLE SUBSTITUTION
.SETS RK05 "DK"
.SETS RL01 "DL"
.ASKS TIM PLEASE ENTER TIME AND DATE (HR:MN DD-MMM-YY)
TIM 'TIM'
.ASKN [::132.] N ENTER LINE WIDTH OF THIS TERMINAL
SET /BUF=TI:'N'.
.IF RK05 EQ "''" .GOTO END
.IF RL01 NE "''" .GOTO BIG
.IFINS ...ACS ACS SY:/BLKS=512.
.GOTO END
.BIG:
.IFINS ...ACS ACS SY:/BLKS=1024.
.END:
.IFT .GOTO 50
.IFNINS QUE .IFNINS ELI .IFNINS DCL .GOTO 50
;
; This system startup command file (LB:[1,2]STARTUP.CMD) contains a
; template of commands to initialize the queue print spooler and queue
; LP0:, initialize the error logger, initialize the DCL CLI, and install
; the RMS Library and Utilities. As is these commands are commented out
; and are not executed. To include these commands as part of the
; startup procedure, edit the file to remove the period and semi-colon
; (.;) comment delimiter from the beginning of each line. These
; commands may be useful for initializing the various facilities for
; your installation or else they may provide a model with which to
; tailor initialization commands for your particular installation.
;
.50:
.; ;
.; ; INITIALIZE THE QUEUE PRINT SPOOLER
.; ;
.; ; START THE QUEUE MANAGER
QUE /START:QMG
.; ; QUEUE LP0:
QUE LP0:/CR/NM
QUE LP0:/SPOOL/FLAG:1
QUE LP0:/ASSIGN:PRINT
.; ;
.; ; INITIALIZE THE ERRORLOGER
.;
.; ELI /LOG
.; ;
.; ; INITIALIZE DCL
.; ;
CLI /INIT=DCL/TASK=...DCL
.; ;
.; ;
.; ; INSTALL RMS LIBRARIES AND UTILITIES
.; ;
.; ; NOTE - These examples use the top of the GEN partition to create an
.; ; appropriate sized partition. You must replace "base" in each of the
.; ; examples below with the octal address of the base of the new
.; ; partition.
.; ;
.; ; If you wish to use the full-function RMS resident library,
.; ; use the following commands:
.; ;
.; SET /TOP=GEN:-1300
.; SET /MAIN=RMSRES:36531:1300:COM
.; INS LB:[1,1]RMSRES.TSK
.; ;
.; ; If you wish to use the subset RMS resident library, use the
.; ; following commands:
.;
.; SET /TOP=GEN:-600
.; SET /MAIN=RMSRES:base:600:COM
.; INS LB:[1,1]RMSRESSUB.TSK
.; ;
.; ; If you wish to use the RMSDAP resident library to access RMS files
.; ;on remote nodes, create a partition and install the following library:
.;
.; SET /TOP=GEN:-500
.; SET /MAIN=DAPRES:base:500:COM
.; INS LB:[1,1]DAPRES.TSK
.; ;
.; ;The following RMS utilities may be individually installed as needed:
.; ;
.; INS LB:[1,54]RMSDES.TSK
.; INS LB:[1,54]RMSDEF.TSK
.; INS LB:[1,54]RMSBCK.TSK
.; INS LB:[1,54]RMSRST.TSK
.; INS LB:[1,54]RMSCNV.TSK
.; INS LB:[1,54]RMSIFL.TSK
.; INS LB:[1,54]RMSDSP.TSK
INS LB:[1,54]PIP.TSK
INS LB:[1,54]EDT.TSK
INS LB:[1,54]TKB.TSK
SET /VT100=TT1:
SET /VT100=TT2:
SET /VT100=TT3:
SET /VT100=TT4:
SET /VT100=TT5:
SET /VT100=TT6:
SET /VT100=TT7:
SET /VT100=TT10:
На этом всё, система полностью готова к работе.
комментарии # 24-02-2014 13:01, Unik

### Оставить комментарий к «Установка RSX-11M Часть IV»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online