файл readme!
сайт http://antiqua.boom.ru
М.Бабичев, 18 февраля 2002 года

               Краткая инструкция к менеджеру
                оперативной памяти QEMM 7.04

1. Введение
Как многим известно, при работе в DOS многим DOS-программам не хватает
оперативной памяти.  Это вызвано постепенным усложнением и увеличением
размеров программ,  некоторые из которых способны конкурировать с ана-
логичными Windows-программами.  Проблема в том,  что количество памяти
для DOS-программ ограничено 640 Кб.  К тому же из них до 150 Кб  могут
занимать различные резидентные программы, драйвера, вирусы, клавиатур-
ные шпионы :-))). Но, к счастью существует верхняя и расширенная памя-
ти.  Обычно  пользователи  используют  штатные  утилиты  из  комплекта
MS-DOS:  himem.sys для переноса ядра DOS в  64  Кб  верхней  памяти  и
emm386.exe для получения доступа к расширенной (Expanded) памяти.  При
этом можно освободить до 600 Кб памяти для прикладного софта.

2. Для  чего  нужен  QEMM?
Для того  же,  для чего и himem.sys + emm386.exe.  Но QEMM (Quaterdeck
Expanded Memory Manager) позволяет освободить больше  памяти  (у  меня
630  Кб) за счет оптимизации размещения резидентов в памяти и размеще-
ния в верхней памяти драйверов,  запускаемых через autoexec.bat. Кроме
того, в комплекте поставки QEMM есть вспомогательные утилиты.

3. Использование QEMM
Использование простое. Распакованные файлы копируете в отдельный ката-
лог и запускаете файл optimize.exe (или optimize.com).  QEMM оптимизи-
рует память,  вносит изменения в autoexec.bat и  config.sys,  сохраняя
предыдущие версии их.  В Н И М А Н И Е! Перед пуском Windows запустите
файл qwinfix.com.
Для просмотра информации о системной памяти, резидентах и т.д. исполь-
зуйте файл mft.exe (Quaterdeck Manifest).

4. Чем хорош QEMM?
Компактностью. В архиве занимает 500 Кб (а 386MAX,  например, 1.1 Мб),
не требует установки с дискеты,  устанавливать его проще. К тому же он
гораздо эффективнее, чем himem.sys + emm386.exe


