FOR XT CONTROLLERS
==================

A:>DEBUG
   - G=C800:CCC
   - 1-6      3
     0-1      0
     Y        Y
     Q
A:>FDISK
A:>FORMAT C:/S


FOR XT CONTROLLERS  Western Digital controller ROM v6.0 or earlier
==================

A:>DEBUG
   -RAX
   :0104        --------------------  1 = DRIVE D, 0=C: => 7=J: 
   - G=C800:5                         4 = INTERLEAVE
   - Y
   - Q
A:>FDISK
A:>FORMAT C:/S

