Адрес		Описание			Значение по умолчанию
_____________________________________________________________________
157776		Не установлено
157774		ID ПЗУ				31
157772		Не установлено
157770		Не установлено
157766		Не установлено
157764		Число позиций сист. магистрали	6
157762		Не установлено
157760		ID модуля 0			401 (КНМД)
157756		Код ошибки			0
157754		ID модуля 1			2004 (КНГМД)
157752		Код ошибки			0
157750		ID модуля 2			1002 (НВ1)
157746		Код ошибки			0
157744		ID модуля 3			1403 (НВ2)
157742		Код ошибки			0
157740		ID модуля 4			0 (пусто)
157736		Код ошибки			177777 (не проверялся)
157734		ID модуля 5			0 (пусто)
157732		Код ошибки			177777 (не проверялся)
157730-157722	Не используются			0, 177777:
157730		ID модуля 6			0 (пусто)
157726		Код ошибки			177777 (не проверялся)
157724		ID модуля 7			0 (пусто)
157722		Код ошибки			177777 (не проверялся)
157720,157716	ID клавиатуры			1,0 (если подключена)
157714		ID процессора			11
157712						0
157710		ID оперативной памяти		33
157706		Объем ОЗУ			10000 (512к)
157704		Версия диагностич. ПЗУ		26
157702						0
157700		Наличие монитора		32 (если подключен)
157676		Не используется			177777
157674						0
157672		Не используется			177777
157670		ID контроллера клавиатуры	14
157666		Код ошибки			0
157664		ID интерфейса принтера		17
157662		Код ошибки			0
157660		ID пультового терминала		27 (если подключен)
157656						0
157654		ID последовательного порта	21
157652		Код ошибки			0
157650		ID таймера (RTC)		23
157646		Код ошибки			0
157644		ID ОЗУ таймера			24
157642		Код ошибки			0
157640		ID математ. сопроцессора	12
157636		Код ошибки			0
157634		ID контроллера прерываний	25
157632		Код ошибки			0
157630 и ниже	Не используется			0,177777
157570		Адрес повторного запуска
		подпрограмм загрузки		165746
157566-157554					0


@157746/000002
157750/001002
@
157566-157554					0

В ходе ремонта раскурил "таблицу конфигурации ПВК", которая генерируется автотестом. В ходе выполнения автотеста в нее заносятся идентификаторы устройств и соответствующие им коды ошибок. Если на монитор ничего не выводится (как у меня), то, считывая значения из этой таблицы, можно получить представление о неисправностях. Код ошибки при нормальной работе = 0. Перед началом тестов таблица заполняется 0 и 17777. Все значения приведены в восьмеричной системе счисления. Пустое поле описания означает, что значение заносится без каких-либо условий.