	.IODEV 4,7
START	.INIT 4,1,START
	.INIT 7,0,START
GO	.WRITE 4,3,WRITER,34
WR	.WAITR 4,LOOP1
	.READ 7,2,LESSON,34
	.CLOSE 7
	XX
	.WRITE 4,2,LESSON,34
	.CLOSE 4
	JMP	GO
LOOP1	LAW	-100
	DAC	PLACE#
	ISZ	PLACE
	JMP	.-1
	JMP	WR
WRITER	406003
	0
	327		/ W
	322		/ R
	311		/ I
	324		/ T
	305		/ E
	240		/ SPACE
	316		/ N
	317		/ O
	327		/ W
	375		/ ALT MODE
LESSON	.BLOCK 100
	.END START
