« Сеть в SIMH Панель PDP-11/70 в SimH »
Команды MCR
Так как время "поработать" в rsx11m+ у меня появляется не часто, то постоянно забываю основные команды MCR для работы в системе. Поэтому сделал этот краткий справочник чтобы иногда в него заглядывать.

    RSX11m+ MCR		Описание/примеры

    ======================================================================

    HELLO			Вход в систему, пример HELLO GUEST/GUEST

    BYE			Выход из системы

    SHUTUP			Завершение работы системы, пример RUN $SHUTUP

    HELP			Вывод справки по командам

    *** Управление задачами ***

    RUN			Выполнение задачи

    ABORT			Завершение задачи

    RESUME			Продолжить выполнение приостановленной задачи

    ACTIVE			Вывод имён активных задач

    BLOCK(BLK)/UNBLOCK	Блокирование выполнения задачи

    INSTALL(INS)/REMOVE	Установка/удаление задачи в системе

    TASKLIST		Вывод информации обо всех установленых задачах

    *** Управление томами ***

    ALLOCATE		Подключить устройство как личное

    DEALLOCATE		Отключить устройство подключенное как личное

    ASSIGN			Управление логическими устройствами

    MOUNT			Монтирование устройства

    DISMOUNT(DMO)		Отключение устройства

    INITVOLUME		Создание тома и файловой системы на нем

    *** Общение с другими пользователями ***

    BROADCAST(BRO)		Передача сообщения на другой терминал

    *** Вывод информации ***

    DEVICES			Вывод информации обо всех устройствах

    PARTITIONS(PAR)		Вывод информации обо всех разделах системы

    TIME			Вывести или изменить дату и время

    *** Работа с файлами ***

    EDI			Текстовый строковый редактор

    EDT			Текстовый редактор, есть полноэкранный режим

    PIP			Работа с файлами

    PIP /LI			Вывод файлов в текущем каталоге

    PIP /PR ...		Изменить права доступа к файлу

    PIP /PU			Удалить старые версии файла, пример PIP *.*/PU

    PIP /FR			Вывести сколько свободного места(блоков) на диске

    PIP file/DE		Удаление файла

    PIP file1=file2		Создание копии файла

    PIP SY:=DU0:[123,321]file  Копирование файла DU0:[123,321]file в текущий каталог

    PIP file1/RE=file2	Переименование файла

    PIP TI:=file.txt	Вывод содержимого файла на терминал

    CMP			Сравнение файлов, пример CMP ofile=file1,file2

    *** Служебные программы ***

    DMP			Вывод файла в кодах, пример DMP TI:=file/HX

    FLX			Работа с томами с разной файловой структурой

    DSC			Сохраняет не монтированый том на ленту

    BRU			Копирование и восстановление томов

    FMT			Форматирование дисков

    BAD			Проверка на бэдблоки

    VFY			Проверка файловой структуры на ошибки

    LBR			Работа с библиотеками, пример LBR file.clb/LI

    *** Администрирование ***

    ACNT			Регистрация пользователей, RUN $ACNT

    RMD			Мониторинг ресурсов системы

    LOAD/UNLOAD		Загружает/выгружает нерезидентный драйвер

    UFD			Создать/удалить каталог пользователя на томе

    SET			Показать/изменить параметры устройств, задач в

    			процессе работы (за один раз только один ключ)

    SET /DEF		Показать текущий каталог

    SET /DEF=[123,321]	Сменить текущий каталог на [123,321]

    SET /UIC=[123,321]	Установить или показать код UIC по умолчанию для терминала

    SET /TERM=TT1:VT100	Установить тип терминала

    *** Прочее ***

    CTRL/C			Вызвать приглашение системы во время работы программы

    			(если программа в этот момент не захватила

    			терминал для единоличнго использования)

комментарии # 13-01-2016 12:39, Unik

### Оставить комментарий к «Команды MCR»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online