« Коды ошибок RSX11M+ DECnet over IP »
Установка времени в RSX11M+
Так как многие PDP-11 машины аппаратно не поддерживают Time Of Year (TOY) часы, то при загрузке системы постоянно появляется запрос времени. Захотелось автоматизировать этот процесс, чтобы система грузилась без запросов. Тут есть два варианта, либо использовать для эмуляции машины 11/93 или 11/94 которые поддерживают TOY, либо вводить время с помощью simh команд EXPECT/SEND которые появились в 4 версии.
Для первого варианта нужно заново генерировать систему, поэтому проще второй вариант, нужно всего лишь добавить одну строчку в файл конфигурации SIMH:
EXPECT "(HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: " SEND "%TIME_HH%:%TIME_MM% %DATE_MM%/%DATE_DD%/%DATE_YYYY%\r"; GO
(всё это в одну строку)
После это время будет вводится автоматом.
комментарии # 14-02-2016 08:21, Unik

### Оставить комментарий к «Установка времени в RSX11M+»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online