« Unix. Настройка UUCP. Часть 1 Unix v7 Y2k patch »
Сеть в Unix v7
В 7 версии Unix была добавлена поддержка сети. Появилась возможность передавать файлы и сообщения между компьютерами объединёнными в сеть или вызывая удалённую систему по телефонной линии. Привычный нам стэк протоколов TCP/IP еще не был распространён, зато была сеть которую разработал Александр Г. Фрейзер в лаборатории AT&T. Называлась она Datakit.
Datakit - цифровая сеть с коммутацией каналов использующая протокол с асинхронным режимом передачи данных и в чём то похожиий на популярный в то время протокол X.25. Имелись различные интерфейсы для подключения к другим сетям. Datakit поддерживает соединения RS232 для терминалов, принтеров и хостов. В данной сети использовался UUCP для электронной почты и dkcu для удаленного входа в систему. Большинство лабараторий Bell Labs были подключены к Datakit.
Помимо подключения к Datakit во времена использования Unix v7 были популярны решения на базе удалённых терминалов которые с помощью модема, по телефонной линии, подключались к машине с Unix. Сами компьютеры связывались между собой так же по телефонной линии, дозваниваясь друг до друга и передавая информацию в определённое время.
Поэтому TCP/IP для юникса v7 не существует, на юниксах он появился позже. Поэтому всё что есть для сети в данной ОС так это UUCP.
UUCP(Unix to Unix CoPy) был первоначально написан в AT&T Bell Laboratories Майком Леском. В 1978 году он использовался на 82 машинах UNIX внутри системы Bell, в первую очередь для распространения программного обеспечения. В 1979 году он вошёл в состав дистрибутива Unix v7. Использовался в основном по коммутируемым соединениям между соседними системами. Целью его создания было передача файлов и удалённое выполнение команд. На тот момент предпологалось что хосты соединены друг с другом по коммутируемой линии и между ними отсутствуют промежуточные машины.
Так как использовать UUCP можно и в современных дистрибутивах, то появляется интересная возможность использовать его для передачи файлов. К сожелению Unix ничего не знает о соседних машинах из за того что мы не можем подключить в simh физическую линию. Но мы можем установить соединение по telnet из Linux в Unix через уже настроенный DZ11 и после установления такого соединения возможна передача файлов в обоих направлениях.
комментарии # 15-01-2018 10:23, Unik

### Оставить комментарий к «Сеть в Unix v7»

Имя
Текст комментария *

# ~Digital PDP-11~

## Навигация

## Страницы

О сайте

## Поиск

## Ссылки

- jaqblog
- Soft&Manual
- BASIC PDP-11
- PDP-11 Nostalgia
- PDP-11
- Ancient Bits adventure
- pdp-11.org.ru
- RetroCMP
- Soft
- Soft and other
- PDP2011
- Raspberry Pi PDP-11
- RSX11M.com
- Paper Tape
- TU-58 XXDP
***
- RSTS/E
- ELVIRA
- Wofford WITCH
- RSTS.org
- RSTS/E walkthru

gopher://pdp11.tk/

## Комментарии

Korchagin в Turtles Ninja
Гость в Доступный PDP-11. Часть 2.
Vladimir в PDP-11/45 online